-0.5 0 0.5

-160

-140

-120

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Bottom

RDI n: 263 bias -0.006

own n: 186 bias -0.020

Sup. ens. n: 24 bias -0.001

U bot-tr mean U_{ctd} : -0.00 [m/s] added

U [m/s] depth [m]

Bottom roughness: 1 [m] -0.5 0 0.5

-160

-140

-120

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Bottom

RDI n: 263 bias 0.007

own n: 186 bias 0.008

Sup. ens. n: 24 bias 0.006

V bot-tr mean V_{ctd} : 0.00 [m/s] added

V [m/s]

Tilt : 1.2 +/- 1.2 [^o]

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

-160

-140

-120

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Bottom

RDI n: 263 bias 0.007

own n: 186 bias -0.001

Sup. ens. n: 23 bias -0.001

W diff: 0.493 [m/s]

W bottom track [m/s]

W [m/s]

A13.5 (2010) two-head station #41, cast #01 Figure 13

0.6 0.8 1 1.2 -60

-40

-20

0

20

40

60 W bottom track factor

abs(W)/abs(W_{ref})

Bottom

bias slope 0.005 [1/m] offset -0.032 beam angle 20 bin length 8 [m] Pings/Ens 1 Frequency 300 [kHz]

Zbottom 4652 [m]