-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0 U(-) V(--); blue dots down cast; dotted shear; pentagon SADCP depth [m]

-20 -10 0 10 20 0 50 100 150 200 250

velocity [cm/s] above bottom [m] post processed bottom track

Station : 049 Figure 1

Start: 38°S 0.0264’ 26°W 33.0282’ 30-Jan-2005 18:15:59 End: 37°S 59.9970’ 26°W 33.0126’ 30-Jan-2005 21:16:37 u-mean: 0 [cm/s] v-mean -1 [cm/s] binsize do: 10 [m] binsize up: 10 [m] mag. deviation -22.0 wdiff: 0.2 pglim: 0 elim 0.5 bar:1.0 bot:1.0 sad:1.0 weightmin 0.1 weightpower: 1.0 max depth: 3986 [m] bottom: 4002 [m]

40 60 80 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 depth [km] target strength [dB]

0 200 range of instuments [m]

0 0.1 vel error (-k) [m/s] single ping (-b)

-50 0 50 100 -20 0 20 40 60

CTD-position (blue) and ship (green) east-west [m]

GPS-end

bottom end

start north-south [m]

LDEO LADCP software: Version IX_6beta