-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0 U(-) V(--); blue dots down cast; dotted shear; pentagon SADCP depth [m]

-50 0 50 0 50 100 150 200 250

velocity [cm/s] above bottom [m] post processed bottom track

Station : A20-043

Start: 22°N 11.1012’ 52°W 20.5140’

09-Oct-2003 08:35:35 End: 22°N 13.0692’ 52°W 22.4724’

09-Oct-2003 12:36:14 u-mean: -3 [cm/s] v-mean 2 [cm/s] binsize do: 16 [m] binsize up: 0 [m] mag. deviation -17.0378 wdiff: 0.08 pglim: 0 elim 0.5 smoo: 0.01 drag: 0.19743 baro: 1 bot: 1 shear: 1 sadcp: 1 weightmin 0.05 weightpower: 1 max depth: 5042 [m] bottom: 5051 [m]

20 40 60 80 -5

-4

-3

-2

-1

0 depth [km] target strength [dB]

0 100 200 range of instuments [m]

0 0.2 0.4 vel error (-k) [m/s] single ping (-b)

-4000 -2000 0 0 1000

2000

3000

CTD-position (blue) and ship (green) east-west [m]

GPS-end

bottom end

start north-south [m]

LDEO LADCP software: Version 7i: 29 Jan 2004