bins

U-err std:0.031119

200 400 600

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

U_{oce}

200 400 600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 -0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

-0.1 0 0.1 0.2

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0 U (.k) up-looker (.b) down-looker

super ensemble

V-err std:0.031167

200 400 600

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

super ensemble

V_{oce}

200 400 600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 -0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

021.01 Figure 3

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0 V (-k)shear (-r)inverse (-g)+/-std

velocity [m/s]